Tanggal : ……………………………..

Telah dilaksanakan perawatan LIFT dengan kegiatan sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Komponen / Nama Barang | Nilai  | Pelaksanaan | Keterangan |
| Diperiksa | Diservice | Ganti Sparepart |
| 1. | Alat Ruang Mesin |  |  |  |  |  |
|  | a. Kontrol Panel |  |  |  |  |  |
|  | b. Rem Magnetik |  |  |  |  |  |
|  | c. Speed Governoor |  |  |  |  |  |
|  | d. Motor, Gear Box |  |  |  |  |  |
|  | e. Sheave, Deflector |  |  |  |  |  |
| 2. | Car |  |  |  |  |  |
| 3. | Pintu Car |  |  |  |  |  |
| 4. | Pintu Lantai / Koistway |  |  |  |  |  |
| 5. | Peralatan Dalam Car |  |  |  |  |  |
|  | a. Tombol / Push Button |  |  |  |  |  |
|  | b. Indicator |  |  |  |  |  |
|  | c. Lampu Emergency |  |  |  |  |  |
| 6. | Interior Car (dinding) |  |  |  |  |  |
| 7. | Interphone |  |  |  |  |  |
| 8. | Safety Ray |  |  |  |  |  |
| 9. | Safety Shoe |  |  |  |  |  |
| 10. | Hall Call |  |  |  |  |  |
|  | a. Tombol Panggil |  |  |  |  |  |
|  | b. Lampu |  |  |  |  |  |
| 11. | Alat di Shaft |  |  |  |  |  |
|  | a. Limit Switch |  |  |  |  |  |
|  | b. Sliding Guide Rail Car |  |  |  |  |  |
|  | c. Sliding Guide Connterweight |  |  |  |  |  |
|  | d. Peralatan Pengamanan |  |  |  |  |  |
|  | e. Wire Rope |  |  |  |  |  |
|  | f. Rail |  |  |  |  |  |
|  | g. Travelling Kabel |  |  |  |  |  |
|  | h. Door sill |  |  |  |  |  |
|  | i. Proximity / sensor |  |  |  |  |  |
|  | j. Tip slector |  |  |  |  |  |
| 12. | ARD |  |  |  |  |  |
| Penilaian | **0** | **Baik**Perawatan rutin sesuai jadwal dilakukan tiap tanggal 5 dan 20 setiap bulan, bila tanggal tersebut hari libur, perawatan pada hari kerja berikutnya. |
| **X** | **Tidak Baik** |
| **V** | **Sudah dibetulkan** |
| **P** | **Dalam perbaikan** |
| Diketahui :Kasubag. Umum,--------------------- | Pendamping------------------------- | Dilaksanakan oleh :PT. …………………………..--------------------- |